護貝機使用說明

主機一台

護貝膠膜\*N (規格:A4(216\*303mm),80μ)

1.開機:

電源 ON

前進 ON

熱裱 ON

溫度固定110°C

2.使用:

開起熱裱後，等待綠燈亮起即可使用。途中燈可能會熄滅，代表機器在調整溫度，不影響使用

將護貝資料裝入護貝膠膜，確認資料無超出膠膜，送入護貝機，等待其輸出即完成護貝

3.關機:

關閉電源前須先開啟冷裱約5分鐘，等待主機冷卻完畢即可關閉電源，否則有可能會造成機器損傷